|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выполняемая  команда | | Содержимое регистров | | | | | | Ячейка, содержимое которой изменилось после выполнения команды | |
| Адрес | Код | СК | РА | РК | РД | А | С | Адрес | Новый код |
| 27F | F200 | 280 | 27F | F200 | F200 | 0000 | 0 |  |  |
| 280 | 327E | 281 | 27E | 327E | 0000 | 0000 | 0 | 27E | 0000 |
| 281 | 427C | 282 | 27C | 427C | 0294 | 0294 | 0 |  |  |
| 282 | 300A | 283 | 00A | 300A | 0294 | 0294 | 0 | 00A | 0294 |
| 283 | F200 | 284 | 283 | F200 | F200 | 0000 | 0 |  |  |
| 284 | 427D | 285 | 27D | 427D | 0007 | 0007 | 0 |  |  |
| 285 | F400 | 286 | 285 | F400 | F400 | FFF8 | 0 |  |  |
| 286 | F800 | 287 | 286 | F800 | F800 | FFF9 | 0 |  |  |
| 287 | 300B | 288 | 00B | 300B | FFF9 | FFF9 | 0 | 00B | FFF9 |
| 288 | F200 | 289 | 288 | F200 | F200 | 0000 | 0 |  |  |
| 289 | 480A | 28A | 294 | 480A | 0001 | 0001 | 0 | 00A | 0295 |
| 28A | F700 | 28B | 28A | F700 | F700 | 0000 | 1 |  |  |
| 28B | 8291 | 291 | 28B | 8291 | 8291 | 0000 | 1 |  |  |
| 291 | 000B | 292 | 00B | 000B | FFFA | 0000 | 1 | 00B | FFFA |
| 292 | C288 | 288 | 292 | C288 | C288 | 0000 | 1 |  |  |
| 288 | F200 | 289 | 288 | F200 | F200 | 0000 | 1 |  |  |
| 289 | 480A | 28A | 295 | 480A | FFFE | FFFE | 0 | 00A | 0296 |
| 28A | F700 | 28B | 28A | F700 | F700 | 7FFF | 0 |  |  |
| 28B | 8291 | 28C | 28B | 8291 | 8291 | 7FFF | 0 |  |  |
| 28C | F600 | 28D | 28C | F600 | F600 | FFFE | 0 |  |  |
| 28D | F200 | 28E | 28D | F200 | F200 | 0000 | 0 |  |  |
| 28E | 427E | 28F | 27E | 427E | 0000 | 0000 | 0 |  |  |
| 28F | F800 | 290 | 28F | F800 | F800 | 0001 | 0 |  |  |
| 290 | 327E | 291 | 27E | 327E | 0001 | 0001 | 0 | 27E | 0001 |
| 291 | 000B | 292 | 00B | 000B | FFFB | 0001 | 0 | 00B | FFFB |
| 292 | C288 | 288 | 292 | C288 | C288 | 0001 | 0 |  |  |
| 288 | F200 | 289 | 288 | F200 | F200 | 0000 | 0 |  |  |
| 289 | 480A | 28A | 296 | 480A | 0000 | 0000 | 0 | 00A | 0297 |
| 28A | F700 | 28B | 28A | F700 | F700 | 0000 | 0 |  |  |
| 28B | 8291 | 28C | 28B | 8291 | 8291 | 0000 | 0 |  |  |
| 28C | F600 | 28D | 28C | F600 | F600 | 0000 | 0 |  |  |
| 28D | F200 | 28E | 28D | F200 | F200 | 0000 | 0 |  |  |
| 28E | 427E | 28F | 27E | 427E | 0001 | 0001 | 0 |  |  |
| 28F | F800 | 290 | 28F | F800 | F800 | 0002 | 0 |  |  |
| 290 | 327E | 291 | 27E | 327E | 0002 | 0002 | 0 | 27E | 0002 |
| 291 | 000B | 292 | 00B | 000B | FFFC | 0002 | 0 | 00B | FFFC |
| 292 | C288 | 288 | 292 | C288 | C288 | 0002 | 0 |  |  |
| 288 | F200 | 289 | 288 | F200 | F200 | 0000 | 0 |  |  |
| 289 | 480A | 28A | 297 | 480A | FFF7 | FFF7 | 0 | 00A | 0298 |
| 28A | F700 | 28B | 28A | F700 | F700 | 7FFB | 1 |  |  |
| 28B | 8291 | 291 | 28B | 8291 | 8291 | 7FFB | 1 |  |  |
| 291 | 000B | 292 | 00B | 000B | FFFD | 7FFB | 1 | 00B | FFFD |
| 292 | C288 | 288 | 292 | C288 | C288 | 7FFB | 1 |  |  |
| 288 | F200 | 289 | 288 | F200 | F200 | 0000 | 1 |  |  |
| 289 | 480A | 28A | 298 | 480A | 0007 | 0007 | 0 | 00A | 0299 |
| 28A | F700 | 28B | 28A | F700 | F700 | 0003 | 1 |  |  |
| 28B | 8291 | 291 | 28B | 8291 | 8291 | 0003 | 1 |  |  |
| 291 | 000B | 292 | 00B | 000B | FFFE | 0003 | 1 | 00B | FFFE |
| 292 | C288 | 288 | 292 | C288 | C288 | 0003 | 1 |  |  |
| 288 | F200 | 289 | 288 | F200 | F200 | 0000 | 1 |  |  |
| 289 | 480A | 28A | 299 | 480A | 0008 | 0008 | 0 | 00A | 029A |
| 28A | F700 | 28B | 28A | F700 | F700 | 0004 | 0 |  |  |
| 28B | 8291 | 28C | 28B | 8291 | 8291 | 0004 | 0 |  |  |
| 28C | F600 | 28D | 28C | F600 | F600 | 0008 | 0 |  |  |
| 28D | F200 | 28E | 28D | F200 | F200 | 0000 | 0 |  |  |
| 28E | 427E | 28F | 27E | 427E | 0002 | 0002 | 0 |  |  |
| 28F | F800 | 290 | 28F | F800 | F800 | 0003 | 0 |  |  |
| 290 | 327E | 291 | 27E | 327E | 0003 | 0003 | 0 | 27E | 0003 |
| 291 | 000B | 292 | 00B | 000B | FFFF | 0003 | 0 | 00B | FFFF |
| 292 | C288 | 288 | 292 | C288 | C288 | 0003 | 0 |  |  |
| 288 | F200 | 289 | 288 | F200 | F200 | 0000 | 0 |  |  |
| 289 | 480A | 28A | 29A | 480A | FFA6 | FFA6 | 0 | 00A | 029B |
| 28A | F700 | 28B | 28A | F700 | F700 | 7FD3 | 0 |  |  |
| 28B | 8291 | 28C | 28B | 8291 | 8291 | 7FD3 | 0 |  |  |
| 28C | F600 | 28D | 28C | F600 | F600 | FFA6 | 0 |  |  |
| 28D | F200 | 28E | 28D | F200 | F200 | 0000 | 0 |  |  |
| 28E | 427E | 28F | 27E | 427E | 0003 | 0003 | 0 |  |  |
| 28F | F800 | 290 | 28F | F800 | F800 | 0004 | 0 |  |  |
| 290 | 327E | 291 | 27E | 327E | 0004 | 0004 | 0 | 27E | 0004 |
| 291 | 000B | 293 | 00B | 000B | 0000 | 0004 | 0 | 00B | 0000 |
| 293 | F000 | 294 | 293 | F000 | F000 | 0004 | 0 |  |  |

Значение ячейки (27E) = 4